**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2** – **„Dostawa i wykonanie okablowania strukturalnego w zewnętrznym magazynie Zamawiającego na potrzebę konfiguracji sieci LAN i połączenia magazynu z Data Center (kolokacją)”**

**Nr referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.23.2025**

* + - * 1. **ZAMAWIAJĄCY:**
    1. **Polskie Wydawnictwo Muzyczne**

**Al. Krasińskiego 11a**

**31-111 Kraków**

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. Wykonanie okablowania strukturalnego, kablem kat.6A U/FTP LSOH 500m – ok 280 mb, wykonane w rurkach elektroinstalacyjnych i kanałach instalacyjnych;
2. Dostarczenie i montaż, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, szafy RACK 6U o min. wymiarach: wysokość: 370mm / szerokość: 542mm / głębokość: 400mm;
3. Zakończenie okablowania w szafie RACK, w PatchPanelu 6 cat. dostarczonym przez zamawiającego, a po stronie odbiorników modułami kat 6A STP umożliwiających wpięcie urządzeń sieciowych Access Point – 5 szt;
4. Montaż podwieszanych uchwytów, umożliwiających zamontowanie 5 szt. urządzeń Access Point na wysokości ok 4,5 m.

**Poz. 1 – WYKONANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W ZEWNĘTRZNYM MAGAZYNIE ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY POŁĄCZENIA Z KOLOKACJĄ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania** | |
| **Wprowadzenie** | Celem prac jest zbudowanie bezpiecznej i wydajnej sieci LAN w zewnętrznym magazynie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Sikorki 35. |
| **Zakres prac** | W ramach realizacji zadania wymagane jest :   1. Wykonanie okablowania strukturalnego, kablem kat.6A U/FTP LSOH 500m – ok 280 mb, wykonane w rurkach elektroinstalacyjnych i kanałach instalacyjnych. 2. Dostarczenie i montaż, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, szafy RACK 6U o min. wymiarach:   -wysokość: 370mm  -szerokość: 542mm  -głębokość: 400mm.   1. Zakończenie okablowania w szafie RACK, w PatchPanelu 6 cat. dostarczonym przez zamawiającego, a po stronie odbiorników modułami kat 6A STP umożliwiających wpięcie urządzeń sieciowych Access Point – 5 szt. 2. Montaż podwieszanych uchwytów, umożliwiających zamontowanie 5 szt. urządzeń Access Point na wysokości ok 4,5 m. |
| **Wymagania** | 1. Prace instalacyjne muszą być wykonywane w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze. 2. Wszelkie prace instalacyjne musze być zaplanowane i uzgodnione z Zamawiającym. 3. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, wiedza i doświadczenie, pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 4. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji posiadanych uprawnień. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. |
| **Gwarancja** | Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace instalacyjne, w okresie 12 miesięcy, po zakończeniu prac objętych tym zadaniem. |
| **Termin realizacji** | Maksymalnie do 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż wykonawcy mogą zaoferować krótszy termin realizacji podlegający ocenie w ramach kryterium ***„Czas realizacji”.*** . |